**ANEXO 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Nuevo logotipo de Buenaventura (fondo transparente) (1)**PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE - PETAR**  **E-COR-SIB-08.01-F01**  **V-03** | | | | | | |
| **Área:** | | **Lugar:** | | | **Fecha:** | |
| **Hora Inicio:** | | **Hora Final:** | | | **Número:** | |
| **Descripción del trabajo:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |
| **Procedimiento/Plan de Trabajo:**  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | | | | | | |
| **Responsables del Trabajo / Personal Autorizado:** | | | | | | |
| **Ocupación**  1.  2.  3.  4. | **Nombres y Apellidos**  1.  2.  3.  4. | | | **Firma Inicio**  1.  2.  3.  4. | | **Firma Término**  1.  2.  3.  4. |
| **Equipo de Protección Personal:**   |  |  | | --- | --- | | * Casco | * Casaca cuero | | * Careta de soldar | * Pantalón cuero cromo | | * Googles | * Mandil cuero cromo | | * Respiradores | * Guantes cuero cromo | | * Zapatos de seg. | * Capucha cuero cromo | | * Equipo anti caídas | * Escarpines cuero cromo | | | | **Herramientas, Equipos y Material:**   |  |  | | --- | --- | | * Barricadas | * Soldadura eléctrica | | * Avisos de seguridad | * Cables | | * Equipos oxicorte | * Electrodos | | * Cilindros | * Porta electrodos | | * Mangueras y accesorios | * Puesta a tierra | | * Esmeril, cable, interruptores y guardas |  | | | | |
| **Respuesta a Emergencias:**   * Extintor disponible * Conoce los teléfonos de emergencia * Conoce ubicación de alarmas * Conoce ubicación de equipos de primeros auxilios * Observador de fuego 30 min después de terminar | | | **Permisos adicionales:**   * Espacios confinados * Trabajos en altura * Trabajos con tensión eléctrica | | | |
| **Precauciones Adicionales:**   |  |  | | --- | --- | | * Charla de 5 min de Seguridad sobre peligros en la labor | * Si hay inflamables o combustibles se protegieron | | * Personal está capacitado en la tarea | * Construcciones adyacentes sin combust/inflam | | * Pisos libres de combustibles | * Área delimitada y con avisos | | * Pisos combustibles cubiertos de arena, mojados u otro | * Áreas inferiores protegidas contra chispas | | * No hay materiales inflamables ni combustibles | * Ventilación/extracción de gases instalada | | | | | | | |
| **Autorizado por:**  Ingeniero Supervisor  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fecha: / / Inicio: / / Fin: / / | | | **Autorizado por:**  Superintendente/Jefe de Área  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fecha: / / | | | |
| **SEGUIMIENTO POSTERIOR A LA CULMINACIÓN DEL TRABAJO EN CALIENTE**  **Todo Trabajo en Caliente:** el Observador de Fuego debe permanecer en la zona, por espacio de 60 minutos, para identificar y sofocar cualquier amago de incendio.  **Solo donde existan condiciones de potencial incendio oculto (equipos/tuberías/tanques revestidos de jebe, fajas transportadoras):** adicionalmente a lo anterior el Observado de Fuego debe inspeccionar la zona, de manera intermitente cada 30 minutos por espacio de 03 horas, para identificar y sofocar cualquier amago de incendio.  **Nombres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **SUPERVISOR FIRMA FECHA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | |